Deney Laboratuarımızın faaliyet alanları sadece sabit laboratuvar tesisleriyle sınırlıdır. Yerinde deney hizmeti verilmemektedir.

Aşağıdaki belirtilenlerden başka deney faaliyetimiz mevcut değildir.

**DENEY FAALİYETLERİ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Deneyi Yapılan**  **Malzemeler / Ürünler** | **Deney Adı** | **Deney Metodu**  **(Ulusal, Uluslararası standardlar, işletme içi metodlar)** |
| METALİK MALZEMELER | Çekme Deneyi - Bölüm 1 : Oda Sıcaklığında Deney Metodu | TS EN ISO 6892-1 |
| Metalik Malzemelerin Kaynakları Üzerinde Tahribatlı Deneyler - Enine Çekme Deneyi | TS EN ISO 4136 |
| Metalik Malzemelerin Kaynak Dikişleri Üzerinde Tahribatlı Muayeneler – Eğme Deneyleri | TS EN ISO 5173 |
| Vickers Sertlik Deneyi | TS EN ISO 6507-1 |
| Charpy Vurma Deneyi - Bölüm 1: Deney Metodu | TS EN ISO 148-1 |
| DEMİR VE ÇELİK ÜRÜNLERİ | Optik Emisyon Kimyasal Analiz Deneyi İşletme içi Metot | ASTM E415 |
| METALİK MALZEMELERDEKİ KAYNAKLAR | Kaynakların Makroskobik Muayenesi | TS EN ISO 17639 |